**Sněhové řetězy „Tajga“**

Srdečně Vám blahopřejeme k nákupu našeho skvělého výrobku. Nyní se Váš automobil nemusí bát zavátých silnic. Vy se proto můžete těšit na pohodlnou jízdu i v těch nejobtížnějších zimních podmínkách.

**Montáž sněhových řetězů**

1. Řetězy vyjmeme z pouzdra a rozložíme je volně po zemi. Uvolníme všechny háčky, průvlaky a závěsy. Rozpojíme lanko.
2. Z technické dokumentace k vozidlu nebo dotazem u výrobce zjistíme, zda jsou motorem poháněna přední nebo zadní kola vozidla.
3. Řetěz uchopíme za lanko, které provlékneme spodem za hnaným kolem. Lanko za kolem nahoře spojíme. Všechny části řetězu přetáhneme přes kolo.
4. Pravou rukou uchopíme modrý řetěz „A“. Provlékneme jej zelenou kladkou „B“ a napneme jej tažením napříč do červeného průvlaku „C“. Opět provlékneme, a pak zaklesneme do vhodného žlutého oka „D“.
5. Stejným způsobem montujeme druhý řetěz na druhé hnané kolo vozidla. Po ujetí několika set metrů zkontrolujeme napnutí řetězů.

Následující zásady údržby je nezbytné dodržovat. V opačném případě hrozí propadnutí záruky.

**Zásady údržby**

* Řetězy po použití opatrně propereme v čisté vodě teplé 40°C. Praní kratší než 30 minut nemá význam.
* Po vyprání řetězy dobře osušíme a nakonzervujeme.
* Řetězy skladujeme na suchém tmavém místě.

**Doplňující údaje:**

Maximální rychlost: 40 km/h

Teplota: od -25°C do 35°C

Reklamace: 🕿 123 456 789